北京六一DYCZ-25E型 P4蛋白垂直电泳仪 电泳槽 蛋白凝胶电泳
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产品详情
产品编号
121-2550
产品用途
用于蛋白凝胶电泳
产品特点
＊高通量：两个电泳仪主体可承载1～4块凝胶
＊玻板优化：封边垫条固定在玻板上并革除了凹形玻板，大幅降低破损可能
＊原位制胶：直接在电泳芯主体上安装胶室，一组两块玻板分别入位，自动对齐；制胶、跑胶同位
＊高重复性：可4块胶同时灌胶、跑胶，保证实验条件高度一致
＊简便设计：简便的操作要求和绝不会错的限位安装设计，高端产品简单化
＊优材精工：全部采用高强度PC 材料注塑成型，坚固耐久；槽体美观剔透，清晰显示电泳运行状态
PAGE凝胶电泳运行时间：25 分钟（恒压300V）
外型尺寸
（L × W × H）：200×175×160mm
凝胶板规格
100×85mm
试样格
13、21 齿，1.0mm 厚
13、21 齿，1.5mm 厚
重量
1.5 kg
缓冲液总容量
850ml（2 块胶）/1200ml（4 块胶）
配置清单
编号/ 名称/ 标配数量
4125500/ 电泳仪(主体)/2 个
4125501/ 电泳仪(下槽)/1 个
4125502/ 电泳仪(上盖)/1 个
1412551/1.0mm13 齿试样格/4 把
1412552/1.0mm21 齿试样格/4 把
1412553/1.5mm13 齿试样格/4 把
1412554/1.5mm21 齿试样格/4 把
4125503/25E 制胶器/2 个
1432551/ 制胶器胶垫/4 块
1422551/ 短玻璃板/16 块
1422552/ 长玻璃板（粘有1.0mm 边条）/8 块
1422553/ 长玻璃板（粘有1.5mm 边条）/8 块
1422554/ 单胶堵板/1 块
1440011/ 电泳导线/1 付
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