北京六一DYCZ-22B单垂直电泳仪 电泳槽（大号）
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产品概述
凝胶板规格(L×W)：370×170mm
试样格： 20、26齿，1.0、1.5mm厚；32齿鲨鱼齿和26齿长城齿，0.4mm厚
用于蛋白凝胶电泳和核酸电泳。
产品详情
基本参数
外形尺寸（L×W×D）：240×150×410mm
凝胶板规格(L×W)：370×170mm
试样格：20、26齿，1.0、1.5mm厚；32齿鲨鱼齿和26齿长城齿，0.4mm厚
重量：约5Kg
缓冲液总容量：约400ml
性能用途
用于蛋白凝胶电泳和核酸电泳。
与DYY-6C型、7C型、8C型、10C型、12型电泳仪电源配套使用。
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