北京六一DYCZ-24K型双板垂直电泳仪【基础版】
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产品详情
产品用途
用于生化分析研究中对荷电颗粒进行分离、提纯或制备。广泛用于各种凝胶电泳，如丙烯酰胺凝胶、淀粉凝胶和琼脂糖凝胶等。
特点
☆ 采用创新技术原位制胶，玻板安装轻松入位。
☆ 胶室面积国际通用基础规格，兼容主流品牌产品。
☆ 蓝冰冰盒冷却，可辅助以转子进行磁力搅拌，散热更均匀。
☆ 产品采用聚碳酸酯材料模具注塑成型，耐腐蚀，槽体高透明度，产品稳定可靠。
☆ 产品结构新颖美观，人性化设计，易于操作与维护。
☆ 为较佳重复性实验结果提供优良标准制式平台。
☆ 1mm 不易碎胶室玻板。
☆ 适配通用预制胶，量身配置专属预制液。
☆ 电极采用耐电解腐蚀、耐高温，纯度≥ 99.95% 铂丝。
☆特别提示
使用该系列仪器前，请认真阅读《使用说明书》。
标准版配置清单
编号 / 名称 / 标配数量
412-4701/ 电泳仪主体（pt Φ0.3）/1 个；
412-4702/ 电泳仪下槽 /1 个；
412-4703/ 电泳仪上盖 /1 个；
412-4704/ 斜插板 /2 个；
412-4705/ 制胶座 /1 套（含 2 块矩形胶垫）；
412-4706/ 单胶堵板 /1 个；
144-0011/ 电泳导线 /1 付；
414-4713/ 冰盒 /1 个
142-2471/ 矮玻璃板（1.0mm）/4 块；
142-2473/ 高玻璃板（胶室 1.0mm）/2 块；
141-2476/1.0mm 10 齿试样格 /2 把；
141-2477/1.5mm 10 齿试样格 /2 把；
141-2479/1.0mm 15 齿试样格 /2 把；
141-2480/1.5mm 15 齿试样格 /2 把；
141-2481/ 加样引导（10 槽配 10 齿）/1 把 ；
141-2482/ 加样引导（15 槽配 15 齿）/1 把；
基础版配置清单
编号 / 名称 / 标配数量
412-4701-1/ 电泳仪主体 /1 个；
412-4721/ 电泳仪下槽 /1 个；
412-4722/ 电泳仪上盖 /1 个；
412-4704/ 斜插板 /2 个；
412-4705/ 制胶座 /1 套（含 2 块矩形胶垫）；
412-4706/ 单胶堵板 /1 个；
1440011/ 电泳导线（固定在上盖顶部）/1 付；
142-2471/ 矮玻璃板（1.0mm）/4 块；
142-2473/ 高玻璃板（胶室 1.0mm）/2 块；
142-2474/ 高玻璃板（胶室 1.5mm）/2 块；
141-2476/1.0mm 10 齿试样格 /2 把；
141-2477/1.5mm 10 齿试样格 /2 把；
141-2479/1.0mm 15 齿试样格 /2 把；
141-2480/1.5mm 15 齿试样格 /2 把；
141-2481/ 加样引导（10 槽配 10 齿）/1 把；
141-2482/ 加样引导（15 槽配 15 齿）/1 把 ；
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