北京六一DYCZ-30B单板夹芯式垂直电泳仪电泳槽
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产品概述
外形尺寸：245×115×165mm
凝胶板规格：105×185mm
试样格：25、40、52齿，1.0、1.5mm厚
产品详情
基本参数
外形尺寸（L×W×D）：245×115×165mm
凝胶板规格（L×W）：105×185mm
试样格：25、40、52齿，1.0、1.5mm厚
重量：3Kg
缓冲液总容量：1400ml
性能用途
有冷却装置，用于蛋白凝胶电泳。特别适宜作种子纯度检测或样品较多的蛋白电泳。
与DYY-6C型、12型电泳仪电源配套使用。
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