DYCZ-24DH型双板垂直电泳仪电泳槽
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产品详情
产品编号
121-2448
产品特点
* 1.主体底部有大V形斜坡原创设计，两侧有逸气通道，有利于电泳中气泡逸出；
* 2. 制胶、电泳一体化设计，具备原位制胶功能，主体上没有横梁，便于插拔试样格及加样操作，操作便捷；
* 3.玻璃边条固化在凹玻板上，提高凹玻板强度，平、凹玻板形成玻璃组件配合使用，防止玻板压碎；
* 4.主体上原创设计U型凹槽，其内装有模具成型U型胶条，配合斜插板与平、凹玻璃使用，提升内槽密封效果，避免漏液；
* 5.原创设计，制胶器采用偏心凸轮卡锁结构，操作方便，主体上端有定位凸台，确保玻板与制胶器上的两个密封胶条配合紧密，提升胶室密封效果，减少漏胶；
6.本产品玻板参数、试样格配件与DYCZ-24DN型双垂直电泳仪保持一致；
7.高纯度铂金电极丝，导电性能较佳；
8.开盖断电，提升安全。
技术参数
凝胶数：2块；
凝胶厚度：1mm、1.5mm标配，0.75mm为选配；
加样梳齿数：10齿、15齿可选；
玻璃尺寸：平玻璃板10.3×8.5cm、 凹玻璃板10.3×8.5cm（粘玻璃边条）；
凝胶大小：制胶7.5×8.3cm；
缓冲液总量：400mL；
重量：1Kg；
外形尺寸（mm）：（L×W×H）151×106×160。
标准配置清单
412-4801 电泳仪（主体）含铂金丝 1个
412-4802 电泳仪（下槽） 1个
412-4803 电泳仪（上盖） 1个
电泳仪导线（与上盖一体） 1副
412-5804 原位制胶器 1个
143-2446 胶垫 2个
412-4404 斜插板 2个
412-4405 玻璃板（单胶堵板） 1块
141-2443 1.0mm 10齿试样格 2把
141-2444 1.0mm 15齿试样格 2把
141-2445 1.5mm 10齿试样格 2把
141-2246 1.5mm 15齿试样格 2把
141-2441 0.75mm 10齿试样格 2把（选配）
141-2442 0.75mm 15齿试样格 2把（选配）
142-2446A 凹玻璃板（1.5mm边条） 2块
142-2445A 凹玻璃板（1.0mm边条） 2块
142-2444A 凹玻璃板（0.75mm边条） 2块（选配）
142-2443A 平玻璃板 4块
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