北京六一DYCZ-24FN型电泳仪
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产品详情
产品编号
121-2461
产品特点
＊本产品的上盖、下槽、试样格与24F型通用，24F型的平、凹玻璃板也可以在24FN型上使用；
＊重新设计玻板组件，有别于24F型，采用凹玻板粘接玻璃边条，配合平玻璃板组成胶室玻板，可以配伯乐预制胶条使用；
＊高纯度铂金电极丝，铂金丝直径Φ0.3mm，提高铂金丝使用寿命；
＊封边垫条永久地固定在长玻璃板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；
＊加大主体上槽的缓冲液容量，不用实验中途添加缓冲液；
＊主体内置循环S流道，可配冷却循环装置，与WD-9412型恒温循环器配套使用；
＊玻璃板组件的压紧采用一体式结构，两侧独立压紧，压紧程度可调，提高密封性能；
＊主体采用高透明PMMA，可观察内部循环水流动及条带电泳情况。
＊开盖断电，保障安全；
＊配专用的多板制胶器，可制2～4板胶，保证凝胶的均一性。
产品规格
凝胶数：1-2块；
凝胶厚度：1mm、可选1.5mm；
加样梳齿数：16齿、21齿可选；
玻璃尺寸：凹璃板（W×L：19.9cm×22.5cm）、长玻璃板（W×L：19.9cm×22.5cm）；
凝胶大小W×L：18cm×20cm；
上槽缓冲液用量：1000mL，下槽缓冲液用量：1500mL；
重量：5kg
外形尺寸：（L×W×H）:30×16×30（cm）
标准配置清单
编号
名称
数量
412-4608
24FN型电泳仪主体
1个
412-4601
24F型电泳仪下槽
1个
412-4602
24F型电泳仪上盖（带电源导线）
1个
412-4609
24FN型平玻璃板
4块
412-4610
24FN型凹玻璃板(粘有1.0mm边条)
4块
412-4611
双板制胶器
1个
141-2461
24F型 1.0mm 16齿试样格
2把
141-2462
24F型 1.0mm 21齿试样格
2把
412-4613
隔板δ1.0
6块
412-4614
隔板δ2.0
2块
412-4615
隔板δ3.0
1块
412-4616
隔板δ8.0
1块
412-4617
硅胶板δ2.0
2块
412-6315
拨胶尺(胶铲)
1把
311-0022
硅胶管 (内径Ф7x外径Ф10x1000mm)
2根
选配配置清单
编号
名称
数量
412-4618
四板制胶器
1个
412-4609
24FN型平玻璃板
4块
412-4619
24FN型凹玻璃板(粘有1.5mm边条)
4块
141-2463
24F型 1.5mm 16齿试样格
2把
141-2464
24F型 1.5mm 21齿试样格
2把
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