北京六一DYCZ-MINI4型四板垂直电泳仪
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产品详情
产品编号
121-2481
产品特点
♦本产品参数，配件与进口产品兼容；
♦高纯度铂金电极丝，达到较佳的导电性能；
♦封边垫条固定在长玻璃板上，有效提升玻板精准对齐，降低漏胶；
♦凸轮卡锁的制胶框操作方便，在任何平面上都能精确对齐玻板；
♦特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可有效提升均一的凝胶聚合；
♦含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不易破碎；
♦SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）；
♦上样引导装置，降低泳道的遗漏上样或重复上样。
技术参数
凝胶数：1~4块
凝胶厚度：标配：1.0mm；选配：0.75mm、1.5mm
试样格齿数：10齿 选配1.5齿；
玻璃尺寸：短玻璃板（10.1*7.3cm）
长玻璃板（10.1*8.2cm）
凝胶大小：手灌胶（8.3*7.3cm）
预制胶（8.6*6.8cm）
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