北京六一WD-9403XL蓝光仪
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产品详情
产品编号
131-0882
产品特点
1、均匀性：激发均匀，拍照无频闪，对比效果更好，条带更清晰
2、易散热：产品长时间工作稳定，散热性能好
3、大尺寸：超大观察范围200*200mm，适用大部分凝胶。
4、更安全：滤蓝光片，可有效滤除蓝光的照度，无需护目镜及面罩，对人体无损伤，实验更轻松
5、易清洁：玻璃突出台面，方便清洁
6、亮度可调，便于观察
基本参数
主体尺寸(长×宽×高)：280×260×65.5mm
滤光片尺寸(长×宽×高)：200×200mm
可观察范围(长×宽)：200×200mm
输入电压：200-240VAC，50/60赫兹
亮度调节方式：触摸调节，短触开关，长触调光。
LED光源：内建蓝光LED模组
LED 寿命(小时)：≥30000h
散发光波长：460nm
最大功率：36W
输入电压：AC200-240V
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