北京六一DYCZ-26C双向电泳槽电泳仪
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产品详情
产品编号
121-2630
产品用途
用于蛋白质双向电泳采用混有载体两性电解质的管状胶作为等电聚焦第一向，结合 PAGE 凝胶系统作为电泳第二向，用于蛋白质组学分析。
产品特点
＊高透明度聚碳酸酯注塑成型
＊第一向制胶、出胶装置，方便快捷
＊专用平衡盘，用于第一向凝胶的平衡
＊第二向专用制胶器，使用方便可靠
＊可在一天内完成双向电泳，节省时间、实验材料成本和场地占用空间
＊对实验技巧无特殊要求
＊降低漏胶、漏缓冲液
＊开盖断电，提升安全
＊限位功能，操作准确
＊高柔韧性导线，提升安全
外型尺寸
（L × W × H）：300mm×160mm×300mm
重量
9.5kg
缓冲液总容量
约3500ml
配置清单
编号/ 名称/ 标配数量
412-6301/ 电泳仪 ( 主体 )/1
412-6302/ 电泳仪 ( 下槽 )/1
412-6303/ 电泳仪 ( 上盖 )/1
412-6304/ 斜插板 /2
144-0011/ 电泳导线 /1 副
412-6305/ 玻璃管架 ( 插 12 支 φ2.5 玻璃管 )/1
412-6306/1.0mm 制胶架 /2
142-2631/ 凹玻璃板 /2
142-2632/ 平玻璃板 /( 粘有 1.0mm 边条 )/2
412-6308/ 无孔胶塞 /12
412-6309/ 制胶胶塞 /24
311-0022/ 硅胶管 /1000mm/2 根
311-0022/ 硅胶管 /300mm/2 根
143-2631/ 密封条 /4
412-6310/PE 软片 /20
412-6312/ 平衡盘 /4
412-6312/ 板胶染色盒 (308×308×39)/1
412-6314/ 托胶板 /1
412-6315/ 拨胶尺 /1
319-0003/5ml JMS 注射器 /1
310-0003/ 注射针 7×80/2
319-0005/20ml JMS 注射器 /1
基本参数
＊第一向胶条规格：φ2.5mm × 90或 170mm（12 个）
＊第二向凝胶面积：(L × W) ：200 × 175mm（双板）
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