北京六一DYCZ-27B圆盘电泳槽电泳仪
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产品详情
产品编号
121-2720
产品用途
主要作管状凝胶电泳，可用于双向电泳第一向及普通教学实验
产品特点
＊精心设计的制胶装置，方便快捷
外型尺寸
（L、W、H）：170×170×235mm
重量
2kg
缓冲液总容量
1000ml
配置清单
编号/ 名称/ 标配数量
412-7200/ 电泳仪（主体）/1 个
144-0106/ 内径5mm，长90mm 玻璃管/12 根
144-0107/ 内径5mm，长170mm 玻璃管/12 根
412-7203/ 有孔胶塞/12 个
412-7204/ 无孔胶塞/12 个
319-0003/5mmJMS 注射器/1 个
412-7202/ 制胶胶塞/30 个
144-0014/ 电泳导线/1 付
基本参数
玻璃管内径：5mm
玻璃管长度：90、170mm
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