北京六一DYCZ-28D双板夹芯式垂直电泳仪电泳槽(大号) 蛋白凝胶电泳
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产品概述
外形尺寸：190×115×270mm
凝胶板规格：200×125mm
试样格：15、24齿，1.0、1.5mm厚
产品详情
产品编号
121-2820/2840
产品用途
用于蛋白凝胶电泳
外型尺寸
（L × W × H）：190 × 115 × 270mm
凝胶板规格
（L × W）：200 × 125mm
试样格
15、24 齿、1.0、1.5mm 厚
重量
3kg / 5kg
缓冲液总容量
1700ml 、 2400ml
配置清单
编号/ 名称/ 标配数量
412-8200/ 电泳仪（主体）/1 个
141-2821/1.0mm15 齿试样格/1 把/2 把
141-2822/1.0mm24 齿试样格/1 把/2 把
141-2823/1.5mm15 齿试样格/1 把/2 把
141-2824/1.5mm24 齿试样格/1 把/2 把
143-2820/1.0mm 胶框/1/2 个
143-2821/1.5mm 胶框/1/2 个
142-2824/ 平玻璃/2 块/4 块
142-2822/ 玻璃板（粘/1.0mm 边条）/1块/2 块
142-2823/ 玻璃板（粘/1.5mm 边条）/1块/2 块
144-0014/ 电泳导线/1 付
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