北京六一DYCP-31C琼脂糖水平电泳仪电泳槽核酸电泳仪(小号)
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产品详情
产品编号
122-3130
基本参数
外形尺寸（L×W×H）：180×95×75mm
凝胶板规格(L×W)：110×65mm
试样格：9、14齿，1.0、2.0mm厚
重量：约1Kg
缓冲液总容量：约255ml
性能用途
可跑双排胶。适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。
可选择如下电泳仪电源配套使用
DYY-6C型 双稳定时电泳仪电源
产品编号：112-0630
DYY-7C型 转印电泳仪电源
产品编号：112-0730
DYY-8C型 双稳定时电泳仪电源
产品编号：112-0830
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