北京六一DYCP-31DN琼脂糖水平电泳仪电泳槽 核酸电泳仪（小号）
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产品详情
产品编号
122-3146
用途
适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量
特点
＊制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶
＊透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察
＊凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察
＊高柔韧性导线，开盖断电，确保安全
＊聚碳酸酯注塑成型，无渗漏
＊桥式设计，节省缓冲液
＊耐高温，不变形
＊限位功能，操作准确
＊可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修
外型尺寸
（L × W × H）：310 × 150 ×120mm
凝胶板规格
（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶120x60mm ；
长胶 60x120mm；小胶 60 × 60mm
试样格
2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，
8+18 齿（1.0mm、1.5mm 厚），
11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样
重量
1kg
缓冲液总容量
650ml
配置清单
编号 名称 标配数量
413-1402 电泳仪(主体) 1个
413-1403 电泳仪(上盖) 1个
144-0011 电泳导线 1副
143-3146 制胶器 1个
143-3143 60×60mm凝胶托盘 2个
143-3142 60×120mm凝胶托盘 1个
143-3141 120×60mm凝胶托盘 1个
143-3144 120×120mm凝胶托盘 1个
141-3143 1.0mm25齿(11齿)试样格 4把
141-3141 1.5mm13齿(6齿)试样格 1把
141-3145 1.0mm13齿(6齿)试样格 1把
141-3142 1.5mm18齿(8齿)试样格 1把
141-3146 1.0mm18齿(8齿)试样格 1把
141-3144 2.0mm3齿(2齿)试样格 1把
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