北京六一DYCP-32A琼脂糖水平电泳仪电泳槽 核酸电泳仪（中号）
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产品详情
产品编号
122-3210
用途
适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量
特点
＊桥式设计，节省缓冲液
＊耐高温，不变形
＊限位功能，操作准确
＊高柔韧性导线，确保安全
外型尺寸
（L × W × H）：300 × 162 × 110mm
凝胶板规格
（L × W）：160 × 100mm
试样格
12、16、22 齿 1.0、2.0mm 厚
重量
2kg
缓冲液总容量
650ml
配置清单
编号/ 名称/ 标配数量
413-2100/ 电泳仪( 主体)/1 个
413-2101/ 电泳仪（上盖)/1 个
141-3211/1.0mm12 齿试样格/2 把
141-3214/2.0mm12 齿试样格/2 把
141-3212/1.0mm16 齿试样格/2 把
141-3215/2.0mm16 齿试样格/2 把
141-3213/1.0mm22 齿试样格/2 把
141-3216/2.0mm22 齿试样格/2 把
143-3210/ 凝胶托盘/1 个
143-3212/ 试样格支架/2 个
144-0011/ 电泳导线/1 付
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