北京六一脱色摇床WD-9405A（停产）
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产品概述
用途及适用范围：用于电泳凝胶脱色等。
特 点：无级调速，可定时。
钟摆式，摆幅：以水平面为零度上下各8度。
产品详情
脱色摇床（型号：WD-940**）
用途及适用范围：用于电泳凝胶脱色等。
特 点：无级调速，可定时。钟摆式，摆幅：以水平面为零度上下各8度。
规 格：
1. 电源：220V；
2. 功率：30W;
3. 摇摆频率：10~60次/分；
4. 摆幅：20&plusmn;1.5（mm）；
5. 定时范围：0~120分钟；
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